IV-käden ihon vaihto-ohjeet

# Vanhan ihon poisto kädestä

* Lämmitä vanha iho. Suositeltua käyttää kuumailmapuhallinta. Iho tulee lämmittää erittäin lämpimäksi, ei kuitenkaan polttavan kuumaksi. Voit myös leikata vanhan ihon irti.
* Liukasta IV-kättä ihon alta käyttämällä saippuaa. **HUOM** Saippuan on oltava riittävän paksua, että käsi pysyy tarpeeksi liukuvana. Esimerkiksi monet tiskisaippuat ovat tarkoitukseen hyviä.
* Vedä vanha iho pois kädestä

# Uuden iho asettaminen

* Tarkista, että verisuonet ovat oikealla paikalla. Jos vaihdoit myös verisuonet tai ne ovat irronneet, voit kiinnittää ne takaisin pikaliiman avulla. **HUOM** älä käytä teippiä!
* Lämmitä uusi iho. Suositeltua käyttää kuumailmapuhallinta. Iho tulee lämmittää erittäin lämpimäksi, ei kuitenkaan polttavan kuumaksi.
* Liukasta IV-käsi käyttämällä saippuaa. **HUOM** Saippuan on oltava riittävän paksua, että käsi pysyy tarpeeksi liukuvana, esimerkiksi monet tiskisaippuat ovat tarkoitukseen hyviä.
* Rullaa uusi iho tarkasti paikalleen.
	1. Laita käsi ihon sisään



* 1. Aseta sormet paikoilleen
	2. Rullaa iho kokonaan paikalleen

